***ОБҐРУНТУВАННЯ***

***технічних та якісних характеристик  очікуваної вартості предмета закупівлі***

***Матеріали для ремонту електромереж, а саме: СІП5 2х16, СІП5 4х16 та СБл 3x70-10 за ДК 021:2015:31320000-5 - Електророзподільні кабелі***

**(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))**

***Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:***

Комунальне підприємство ГДМБ (Госпрозрахункова дільниця механізація будівництва), вул. 2 Слобідська, 140, Миколаївська обл., м. Миколаїв, 54034, ЄДРПОУ 03331466 (Комунальне підприємство, яка є підприємством що забезпечує потреби територіальної громади (одержувач бюджетних коштів)

***Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Матеріали для ремонту електромереж, а саме: СІП5 2х16, СІП5 4х16 та СБл 3x70-10 за ДК 021:2015:31320000-5 - Електророзподільні кабелі

***Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:***

відкриті торги з особливостями

***Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:***

1 262 952,34 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначено з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275, шляхом отримання 3-х цінових пропозицій від потенційних постачальників (враховуючі висновок ДВФКНПК ММР № 25954/21.01-08/24-2 від 24.07.2024) та розраховано середньозважене значення очікуваної вартості. Прогнозована кількісна потреба закупівлі на 2024 рік розрахована відповідно до Службової записки майстрів дільниці електромереж від 11.07.2024 № 128 та від 10.07.2024 № 127.

***Умови та строки поставки товару:***

Місце поставки Товару - м. Миколаїв, вул. 2 Слобідська, 140. Строк (термін) поставки Товару: до 15 грудня 2024 р. Поставка Товару здійснюється партіями, у кількості та строки відповідно до заявок Замовника, які направляються на електронну адресу Постачальника або за телефоном. У випадку, якщо в заявці Замовника не зазначений строк поставки, то строк поставки такої партії становить: не пізніше 5 (п’яти) робочих днів від дня, наступного за днем отримання Постачальником відповідної заявки. Постачання Товару відбувається за рахунок Постачальника. Датою поставки Товару визначається дата, коли Товар у відповідній кількості повністю переданий Замовнику за адресою вказаною у пункті 4.1. Договору, що оформлюється підписанням видаткової накладної на Товар (партію Товару).

***Умови оплати:***

Оплата за Товар здійснюється у безготівковому порядку шляхом перерахування Замовником відповідної суми коштів на поточний рахунок Постачальника, відповідно до норм, передбачених ст. 49 Бюджетного кодексу України. Розрахунки за партію Товару по Договору здійснюються після прийняття відповідної партії Товару у власність Замовника, що підтверджується видатковою накладною, в якій зазначено номенклатуру (асортимент), серійні номери, кількість і ціна Товару, який перейшов у власність Замовника, та загальна сума для оплати партії Товару, та товарно-транспортною накладною. Для оплати поставленої партії Товару Постачальник надає Замовнику рахунок / рахунок-фактуру, що містить номенклатуру (асортимент), серійні номери поставленого Товару, кількість і ціну Товару та загальну суму для оплати з урахуванням вимог Податкового кодексу України, а також видаткову накладну. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником за фактом постачання Товару, згідно рахунку / рахунку-фактури та видаткових накладних, протягом 30 (тридцяти) календарних днів. У разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання Замовником бюджетного призначення на свій реєстраційний рахунок.

***Гарантійний строк з моменту поставки:***

Гарантія (гарантійний строк) на Товар – не менше 30 (тридцяти) років з дати оформлення та підписання видаткових накладних

***Технічні характеристики предмета закупівлі:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Технічні характеристики (вимоги Замовника)** | **Кількість, м.** |
| 1 | СІП5 2х16 | Кількість жил, од.:2;  Номінальна площа перетину жили, мм2: 16;  Тип проводу: Самоутримний ізольований провід для повітряних ліній електропередавання;  Матеріал ізоляції: Світлостабілізований «зшитий» поліетилен;  Товщина фазної ізоляції, мм: згідно ДСТУ 4809:2007: так  Площа перетину жили, мм2: згідно ДСТУ 4809:2007: так ;  Провід відповідає вимогам згідно ДСТУ 4809:2007: так;  Матеріал жил: Алюміній;  Номінальна напруга, кВ: 1;  Випробувана напруга на пробій, кВ: 2,5  Тривала припустима температура нагріву, оС: + 90;  Міцність на розтяг, не менше, МПа: 12,5  Документальне підтвердження вулканізації поліетиленової ізоляції пероксидним чи сіланольним методом: Обов’язково  Допустиме довготривале струмове навантаження (А): згідно ДСТУ 4809:2007: так  Маркування кабелю: Повинно містити позначення кабелю та назву заводу виробника;  Термін служби, не менше ніж: 30 років;  Провід має бути стійким до монтажних вигинів: так;  Рік виробництва не пізніше: 2023 | 3 400 |
| 2 | СІП5 4х16 | Кількість жил, од.:4;  Номінальна площа перетину жили, мм2: 16;  Тип проводу: Самоутримний ізольований провід для повітряних ліній електропередавання;  Матеріал ізоляції: Світлостабілізований «зшитий» поліетилен;  Товщина фазної ізоляції, мм: згідно ДСТУ 4809:2007: так ;  Площа перетину жили, мм2: згідно ДСТУ 4809:2007: так ;  Провід відповідає вимогам згідно ДСТУ 4809:2007: так;  Матеріал жил: Алюміній;  Номінальна напруга, кВ: 1;  Випробувана напруга на пробій, кВ: 2,5  Тривала припустима температура нагріву, оС: + 90;  Міцність на розтяг, не менше, МПа: 12,5  Документальне підтвердження вулканізації поліетиленової ізоляції пероксидним чи сіланольним методом: Обов’язково  Допустиме довготривале струмове навантаження (А): згідно ДСТУ 4809:2007: так ;  Маркування кабелю: Повинно містити позначення кабелю та назву заводу виробника;  Термін служби, не менше ніж: 30 років;  Провід має бути стійким до монтажних вигинів: так;  Рік виробництва не пізніше: 2023 | 17 000 |
| 3 | СБл 3x70-10 | Кабель силовий  Номінальна напруга, кВ: 10;  Струмопровідны жили – мідні багатодротяні ущільнені;  Ізоляція - Паперова просочена;  Оболонка - свинцева;  Стрічки - броньовані сталеві;  Джгут з кабельного паперу;  Поясна ізоляція;  Екран з електропровідного паперу;  Подушка під броню з шаром пластмасових стрічок;  Броня з двох сталевих стрічок. | 20 |