**Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради**

**планується поточний ремонт котельного обладнання дахової газової котельні системи «Укрінтерм» адміністративної будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради за адресою****: м.Миколаїв, вул.Адміральська, 20**

Відділом моніторингової та аналітичної роботи департаменту міського голови Миколаївської міської ради з метою аналізу потенційних виконавців, уточнення технічних характеристик, очікуваної вартості предмета закупівлі та подальшої її ефективності, прийнято рішення про проведення попередніх ринкових консультацій.

Просимо зацікавлені компанії надати свої комерційні пропозиції на електронну адресу: [kancel@mkrada.gov.ua](mailto:kancel@mkrada.gov.ua), або до канцелярії Миколаївської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20до 22.09.2025 року.

Контактні особи для консультацій:

- з організаційних питань – Олійникова Валерія Олександрівна, начальник відділу моніторингової та аналітичної роботи департаменту міського голови Миколаївської міської ради, тел. 073-437-24-18

|  |  |
| --- | --- |
| Умови виконання робіт | |
|  |  |
| Об'єми робіт | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Установлення модулів нагріву МН-120 Еко, теплопродуктивнiстю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] | котел | 4 |  |
| 2 | Установлення модулів нагріву МН-120 Еко,  теплопродуктивнiстю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] | котел | 4 | Матеріал Замовника |
| 3 | Заповнення системи водою з оглядом | м | 40 |  |
| 4  5  6  7  8  9  10 | Пневматичне випробування газопроводів  Установлення сталевих заглушок на трубопроводі діаметром до 100 мм  Заміна паронітових прокладок діаметром понад 50 до 100 мм  Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм  Приєднання до газопроводу газопальникових пристроїв із пальниками продуктивністю до 5 м3/год  (Демонтаж) Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі  Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних діаметром до 3250 мм висотою до 45 м з листової сталі | м  заглушка  шт  м  пристр.  т  т | 40  2  2  40  4  0,08  0,08 |  |