|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1 |
|  | До Аналізу регуляторного впливу до проекту рішення виконкому Миколаївської міської ради “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Миколаєва” |

**Орієнтовні капітальні витрати на будівництво ЛОС для попереднього очищення стічних вод підприємств та оплата наднормативно забруднених стічних вод за відсутності ЛОС**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Вартість будівництва ЛОС (при продуктивності), грн |
| Питома вартість будівництва, грн/м3 | 20 м3**/**добу | 100 м3**/**добу | 1000 м3**/**добу |
| Найпростіші споруди (решітки, уловлювачі жиру, тощо) | 3000 | 60000 | 300000 | 3000000 |
| Споруди зі складним технологічним циклом | 15000 | 300000 | 1500000 | 15000000 |
|  | Плата за скид стічних вод (грн/рік) |
| Тариф | Т=10 грн/м3 | 73000 | 365000 | 3650000 |
|  | Додаткова плата за скид наднормативно забруднених стічних вод, грн/рік(без урахування інших видів відшкодувань) |
| Коефіцієнт 2 |  | 73000 | 365000 | 3650000 |
| Коефіцієнт 5 |  | 292000 | 1460000 | 14600000 |

**Збитки виробника при порушенні режиму роботи споруд біологічного очищення (загибель мулу) через скиди промислових стічних вод із перевищенням гранично допустимих концентрацій (без урахування шкоди рибному господарству та погіршення стану водного об’єкту — джерела водопостачання)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Продуктивність КОС |
| 64 000 м3/добу |
| Від штрафних санкцій за скид неочищених стічних вод, грн | 3 072 000 |
| Вартість завезення мулу з інших очисних споруд, грн | 180 000 |
| Загалом | 3 252 000 |

Генеральний директор МКП “Миколаївводоканал” Б.Л.Дуденко